
**Коммерческое предложение на устройство металлического забора с точечной заливкой фундамента под столбы.**

**Вариант 1.**

Предлагаем Вам изготовление, доставку и монтаж заборных секций, калиток и ворот высотой 2 м.п. по предоставленному техническому заданию:

1. ***Применяемые материалы на ограждение периметра:***

- столб - тр.80х80х4 мм;

- секция - тр.20х20х2,5 мм, полоса 20х4 мм, кв.14х14 мм;

- декоративные кованные элементы;

- заглушка столба;

- грунт ГФ-021;

- эмаль ПФ-115 (цвет чёрный);

- бетон;

Глубина установки и заливки столбов не менее 1200 мм.

***Стоимость работ по позициям:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Цена за ед. | Итого, руб |
|  |  |  |  |
| Изготовление, покраска, доставка и установка секции ограждения с декоративными кованными элементами | 62 | 10910 | 676420 |
| Изготовление, покраска, доставка и установка столбов с бетонированием | 72 | 2950 | 212400 |
| Изготовление, покраска, доставка и установка распашных ворот с бетонированием (без стоимости автоматики) | 2 | 25000 | 50000 |
| Изготовление, покраска, доставка и установка калиток с бетонированием (без стоимости электронного замка) | 3 | 6200 | 18600 |
| Установка автоматики на распашные ворота | 2 | 32000 | 64000 |
| установка элетронного замка на калитки | 3 | 2800 | 8400 |
| Установка будки охраны 1,5х1,5 (Комплектация: столешница, обогреватель, стул, розетки, освещение, вводная коробка.) | 1 | 85000 | 85000 |
| Транспортные расходы, ямобур | 12 | 3000 | 36000 |
|  |  |  | 1150820 |

**Общая стоимость работ составляет 1150820-00 рублей (с НДС18%).**

**Срок выполнения работ составляет 4-6 недель после согласования рабочих чертежей, перечисления аванса и передачи фронта работ.**

**В стоимость работ входит:**

- изготовление металлоконструкций;

- доставка на объект и складирование материалов;

- установка столбов с подготовкой подушки и бетонированием;

- навешивание заборных секций;

- подкрашивание секций;

- установка автоматики на ворота и электронные замки на калитки;


- установка будки охраны;

- метизы;

- все транспортные и накладные расходы.

**Вариант 2.**

Предлагаем Вам изготовление, доставку и монтаж заборных секций, калиток и ворот высотой 2 м.п. (самый простой вариант):



1. ***Применяемые материалы на ограждение периметра:***

- столб - тр.60х60х3 мм;

- секция - тр.20х20х2,5 мм, тр.15х15х2;

- заглушка столба;

- грунт ГФ-021;

- эмаль ПФ-115 (цвет чёрный);

- бетон;

Глубина установки и заливки столбов не менее 1200 мм.

***Стоимость работ по позициям:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Цена за ед. | Итого, руб |
|  |  |  |  |
| Изготовление, покраска, доставка и установка секции ограждения с декоративными кованными элементами | 62 | 5700 | 353400 |
| Изготовление, покраска, доставка и установка столбов с бетонированием | 72 | 2650 | 190800 |
| Изготовление, покраска, доставка и установка распашных ворот с бетонированием (без стоимости автоматики) | 2 | 19500 | 39000 |
| Изготовление, покраска, доставка и установка калиток с бетонированием (без стоимости электронного замка) | 3 | 5200 | 15600 |
| Установка автоматики на распашные ворота | 2 | 32000 | 64000 |
| установка элетронного замка на калитки | 3 | 2800 | 8400 |
| Установка будки охраны 1,5х1,5 (Комплектация: столешница, обогреватель, стул, розетки, освещение, вводная коробка.) | 1 | 85000 | 85000 |
| Транспортные расходы, ямобур | 12 | 3000 | 36000 |
|  |  |  | 792200 |

**Общая стоимость работ составляет 792200-00 рублей (с НДС18%).**

**Срок выполнения работ составляет 4-6 недель после согласования рабочих чертежей, перечисления аванса и передачи фронта работ.**

**В стоимость работ входит:**

- изготовление металлоконструкций;

- доставка на объект и складирование материалов;

- установка столбов с подготовкой подушки и бетонированием;

- навешивание заборных секций;

- подкрашивание секций;

- установка автоматики на ворота и электронные замки на калитки;

- установка будки охраны;

- метизы;

- все транспортные и накладные расходы.